회    의    록

위원회		지하융복합개발 기술위원회			위원장	한 신 인
회 의 안 건		지하융복합개발 위원회 2016년 4차 전체위원회 회의
회의장소		학회 대회의실		일시	2016. 6. 24(금) 18:30~
회의참석자 명 단	성 명		소속/직위	성 명		소속/직위
	한신인		상무/서영	추승연		교수/경북대
	이미애		소장/(주)아이라이트	김동규		연구위원/건기연
	전덕찬		부사장/(주)부사장	신휴성		연구위원/건기연
	윤대영		본부장/서울디자인재단	안재선		팀장/서울디잔인재단
	허도학		이사/(주)유신	이강주		교수/창원대
회의 내용 (1/2)	○ 서울메트로에서 발주한 ‘지하철 역사 환경색채연구용역-서울메트로 디자인 베이직 가이드’중 ㈜아이라이트 이미애소장이 수행한 조명 가이드분야에 대한 연구배경 및 필요성, 연구내용 및 결과물에 대한 설명회를 개최함 ○ 본 과업의 목적 및 범위는 다음과 같이 서울메트로 1,2,3,4호선 정거장에 대한 조명가이드라인을 제시임 ○ 본 과업의 개요에서 지하철 정거장의 조명계획의 기본은 ‘폐쇄감 완화 기능’, 시인성 증가 기능‘, ’안전 기능‘에 중점을 둠 ○ 지하철 1,2,3,4호선의 지하정거장내의 조도 및 휘도와 옥외정정거장 휘도를 측정하여 아래와 같이 문제점을 제시함 ] ○ 또한 에너지 절감, 지하공간 폐쇄감, 마감재를 고려하지 않아 재료와 빛의 부조화발생, 안내사인 및 광고물의 조명간섭에 대한 문제점들 제시. ○ 이러한 현재 현황 및 문제점들을 기반으로 각각의 조명요소들리 따로 분리되어서는 안됩니다‘라는 향후 조명에 대한 기본컨셉을 다음과 같이 제시함 ○ 조명방식(전반조명, 국부조명), 조명 색온도 범위, 발광광고물에 대한 밝기 기준, 입출구부 순응 기준, 옥외 정거장 기준, 공간 기본 요소(천장, 벽, 기둥), 공간 체계(외부, 입출부, 대합실, 개찰구, 통로, 옥내승강장, 옥외승강장, 환승구간, 안내사인, 발광광고물) 에 대한 조명의 공통 가이드 라인을 제시함 ○ 또한 3가지 타입(클래식 모던, 내츄럴 모던, 심플 모던)을 기준으로 조명방식(전반조명, 국부조명), 조명 색온도 범위, 발광광고물에 대한 밝기 기준, 입출구부 순응 기준, 옥외 정거장 기준, 공간 기본 요소(천장, 벽, 기둥), 공간 체계(외부, 입출부, 대합실, 개찰구, 통로, 옥내승강장, 옥외승강장, 환승구간, 안내사인, 발광광고물) 에 대한 조명의 공통 가이드 라인을 제시함 ○ 제시된 3가지 타입(클래식 모던, 내츄럴 모던, 심플 모던)에 대한 시범디자인에 대한 설명. 클래식 모던을 적용한 안국역 정거장 디자인 계획, 내츄럴 모던을 적용한 강변역 디자인 계획 및 심플 모던을 적용한 충정로역 정거장 디자인 계획에 대하여 설명함